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1 安装、配线
1.1开箱检查
开箱时，请仔细确认在运输过程中是否有破损现象，本机铭牌的型号、规格是否与定货要求一致。如发现有
遗漏或不相符的情况，请速与供货商联系解决。
1.2使用环境
(1) 不要安装在多导电尘埃、金属粉末、腐蚀性、爆炸性气体的场所,振动小于0.5G；
(2) 使用温度：-10～45℃；
(3) 湿度：20%～90%RH，无水珠凝结；
(4) 海拔高度：在海拔高度超过 1000 米的地区，由于空气稀薄造成散热效果变差.

2 操作
[bookmark: _bookmark16]2.1触摸屏
[image: ]通过触摸屏，进行参数设定、状态监控等操作，触摸屏各显示如图所示： 
图 2-1 触摸屏主界面











名称	功能说明
English 	左上角点击切换英文模式再点击切换中文 
音波检测	按下发波，松开停止 
振幅设置	设置振幅 10%~100%
谐振频率	实时显示当前频率 
输出功率	试时显示当前功率 
焊接能量	试时显示当前能量
焊头下降	手动模式下控制气阀上下动作
系统复位	恢复开机状态并清除报警故障
自动模式	点击切换手动模式再点击反回自动模式
参数设置	点击输入密码进入参数设置界面
工作次数/次数清零	记录自动工作模式下次数，点击清零
输入电压	试时显示当前
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图 2-2参数设置界面 1

运行模式: 连续，时间，能量三种基础模式，可直接在中间参数设置界面设置相关参数
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图 2-3 参数设置界面 2 

在此界面可设置品质监控功能，对焊接产品的参数进行判断实现检测，并显示不良品总数； 
	故障代码
	原因
	处理办法

	过热保护(E-062)
	散热器温度过热≥75℃，故障停机 
	测量散热器是否过热 

	输出过压(E-090)
	输出电压≥设定值时【默认 2500V】， 故障停机 
	减轻负载，若任然报故障可能是电源损坏 

	
输出过流(E-091)
	输出电流≥设定值时【默认 8A】，故障停机； 
	减轻负载，若任然报故障可能是电源损坏 

	输出过载(E-092)
	输出功率≥设定值时【默认 6000W】， 故障停机 
	减轻负载，若任然报故障可能是电源损坏 


	输入欠压(E-101)
	输入电压≤170V，欠压停机
	检查输入供电是否正常 

	换能器故障(E-321)
	电源启动后，频率扫描时未检测到换能器负载或主回路，故障停机
	
检查换能器是否连接良好 

	频率超限(E-322)
	在频率扫描范围内未检测到谐振频率， 故障停机
	检查换能器工作频率是否在设定频率范围内 

	阻抗超限(E-323)
	负载电阻＞设定值时【默认 300】，故障停机
	
检查换能器是否损坏 



















3.设备维护保养须知
由于环境温度、湿度、粉尘、腐蚀性气体、振动可能对设备造成的影响。为确保设备长期稳定运行，请根据使用环境情况，定期对设备进行维护保养。
· 由专业人员对设备进行维护保养。
· 检查设备接地是否良好、安全。
· 清扫元器件上的积尘及杂物。
· 检查大连接点是否接触良好，有无异常；检查其他接线点有无松动。 
· 装有大容量电容器的设备，检查电容器的温度是否正常，外表面是否有漏液、鼓包现象。
· [bookmark: _bookmark12][bookmark: _bookmark15]长时间不使用设备时，应切断进线电源。
 外接控制端口说明
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